
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称 ：   田河中小学异地重建项目   
建设单位（盖章）： 泰州引江城市开发建设有限公司 

编  制  日  期  ：        2024年6月         
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	田河中小学异地重建项目

	项目代码
	2204-321203-04-01-783831

	建设单位联系人
	乔玉峰
	联系方式
	15050509569

	建设地点
	泰州医药高新区（高港区）景城路南延线东侧、水岸路东延线南侧

	地理坐标
	（119度54分23.111秒，32度17分52.423秒）

	国民经济

行业类别
	〔P8331〕普通初中教育〔P8321〕普通小学教育
	建设项目

行业类别
	五十、社会事业与服务业中“110学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方米及以上的）”中有化学、生物实验室的学校

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	泰州医药高新区（高港区）发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	泰高新发改〔2024〕52号

	总投资（万元）
	6500
	环保投资（万元）
	50

	环保投资占比（%）
	0.76
	施工工期
	20个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	26926

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《泰州市“十四五”教育事业发展规划》；

发布机关：泰州市政府；

文号：泰政发〔2021〕125号。

	规划环境影响评价情况
	/

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、本项目与《泰州市“十四五”教育事业发展规划》（泰政发〔2021〕125号）相符性分析

《泰州市“十四五”教育事业发展规划》中重点任务：（二）全面提升各类教育发展水平。2.扎实推进义务教育优质均衡发展。进一步完善义务教育城乡一体化发展保障机制，科学规划义务教育学校布局，持续扩大城镇学位供给，实现常住人口基本公共教育服务均等化全覆盖。在财政投入、教师配备、学校建设等方面向农村倾斜，保障外来务工人员随迁子女和困难群体平等接受义务教育权益。深化集团化办学，推进名校集团化办学和城乡学校结对全覆盖，加快缩小城乡间、校际间办学差距。落实《义务教育学校管理标准》，规范义务教育学校办学行为，推行规模适度和标准班额办学，严格控制民办义务教育学校的办学规模。推进义务教育优质均衡发展县（市、区）建设，到2025年，全市义务教育优质均衡发展水平显著提升，校际间优质均衡差异系数达国家标准。

泰州市田河小学现位于田河村六组，泰州市田河初级中学现位于口岸街道育才路88号。为了响应泰州市教育事业“十四五”发展规划，完善教育资源和教育层次，促进泰州市医药高新区（高港区）教育事业不断发展，建设田河中小学异地重建项目。与《泰州市“十四五”教育事业发展规划》要求相符。

	其他符合性分析
	1、产业政策相符性分析

本项目属于〔P8331〕普通初中教育、〔P8321〕普通小学教育，经查询《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类范畴，为一般允许类；通过查阅《泰州市产业结构调整指导目录（2016年版）》，本项目不属于其中的鼓励类、限值类或淘汰类，属于允许类。

因此，本项目的建设符合国家和地方现行产业政策要求。

2、选址及用地规划相符性分析

项目位于泰州医药高新区（高港区）景城路南延线东侧、水岸路东延线南侧。本项目地块未编制控规，高港区口岸街道办事处承诺2024年下半年控规编制时，将该地块申报为中小学用地（见附件4），目前本项目已取得建设项目用地预审与选址意见书（见附件5）。

此外，本项目不属于国土资源部《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（苏经信产业〔2013〕183号）中的限制用地、禁止用地项目。

3、“三线一单”分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束”。

（1）生态保护红线

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《江苏省自然资源厅关于〈泰州市高港区生态空间管控区域调整方案〉的复函》（苏自然资函〔2022〕61号）文件，项目区域不涉及国家级生态保护红线及生态空间管控区域。距离本项目最近的国家级生态保护红线为泰州春江省级湿地公园，距离为西南侧3km，生态空间管控区域为南官河（高港区）清水通道维护区，距离为西侧2.7km。

表1-2  生态空间管控区域规划（与项目相关）
红线区域名称

与本项目的距离

主导生态功能

范围

面积（平方公里）

国家级生态保护红线范围

生态空间管控区域范围

国家级生态保护红线面积

生态空间管控区域面积

总面积

泰州春江省级湿地公园
西南侧，3km

湿地公园的湿地保育区和恢复重建区
泰州春江省级湿地公园总体规划中的湿地保育区和恢复重建区范围
/

3.9
/

3.9
南官河（高港区）清水通道维护区
西，2.7km
水源水质

保护
/
南官河
/

81.64
81.64
综上，本项目的建设符合《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《江苏省自然资源厅关于〈泰州市高港区生态空间管控区域调整方案〉的复函》（苏自然资函〔2022〕61号）中相关要求。
本项目位于泰州医药高新区（高港区）景城路南延线东侧、水岸路东延线南侧，属于口岸街道；对照关于印发《泰州市“三线一单”生态环境分区管控更新方案（2022年动态更新）》的通知（泰环发〔2022〕73号），泰州市高港区口岸街道未涉及更新，仍按《泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（泰环发〔2020〕94号）相关内容实施。

对照《泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（泰环发〔2020〕94号），口岸街道属于一般管控单元，环境管控单元编码为ZH32120332291，对照其“三线一单”生态环境准入清单要求，本项目不在“三线一单”生态环境准入清单要求范围内，相符性分析详见下表。

表1-3  与《泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（泰环发〔2020〕94号）相符性

管控类别

重点管控要求

相符性分析
相符性
空间布局约束

不得在城市主次干道两侧、居民居住区露天烧烤。建筑内外墙装饰全面使用低（无）VOCs含量的涂料。城市建成区所有干洗经营单位禁止使用开启式干洗机。
本项目属于〔P8331〕普通初中教育、〔P8321〕普通小学教育，不涉及露天烧烤，外墙使用低（无）VOCs含量的涂料，不属于干洗经营单位。
相符

污染物排放管控

强化规模化畜禽养殖粪污综合利用和污染治理，规模化畜禽养殖场全部建成粪污收集、处理利用设施。落实“种养结合、以地定畜”的要求，推广种养结合、农牧循环生产模式，加强粪污还田，减少化肥使用，实现畜地平衡、种养一体、生态循环。
本项目属于〔P8331〕普通初中教育、〔P8321〕普通小学教育，不属于畜禽养殖项目。
符合

环境风险防控

严格管控类农用地，不得在依法划定的特定农产品禁止生产区域种植食用农产品。安全利用类农用地，应制定农艺调控、替代种植、定期开展土壤和农产品协同监测与评价、技术指导和培训等安全利用方案，降低农产品超标风险。
本项目属于〔P8331〕普通初中教育、〔P8321〕普通小学教育，不涉及农产品种植及生产。
符合

资源开发效率要求

禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（较严），具体包括：1、除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。
符合，本项目不涉及销售使用“Ⅱ类”燃料

符合

（2）环境质量底线

项目运营期产生的废水预处理后接管江苏港城污水处理有限公司集中处理，尾水经盘头中沟排入长江。根据项目引用的环境质量现状监测报告，长江水环境质量能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水标准要求。根据项目附近王营大气站点2023年全年基本污染物环境质量数值，2023年医药高新区（高港区）环境空气存在一定的超标情况，其中O3日最大8小时平均值超过二级标准，其余因子则均能满足标准要求；因此判定为不达标区。目前泰州市正在编制大气环境达标规划，其达标规划目标为“PM2.5浓度以2018年监测数据为基础，通过规划的实施，分近、远期逐步削减大气污染物排放量，以细颗粒物年均浓度达标为核心，全面改善环境空气质量，2025年实现全市环境空气质量达标。到2025年，环境空气质量六项指标(PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3-8h、CO）年均浓度均达标，PM2.5低于35µg/m3，空气顾量优良天数保持大于320天”。根据相关监测数据，项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。
在采取相应的治理措施后，项目运营期产生的废气、废水、噪声等均能做到达标排放，项目建设不会突破当地环境质量底线，区域环境质量可维持现状。

（3）资源利用上线

项目的资源消耗主要体现在对水、电、土地等资源的利用上。项目将全过程贯彻清洁生产、循环经济理念，通过采用节水工艺、节电设备等手段，严格执行土地利用规划有关规定。项目在区域规划划定的资源利用上线内所占比例很小。

（4）环境准入负面清单

本项目〔P8331〕普通初中教育、〔P8321〕普通小学教育教育属于社会事业服务，属于轻污染项目，不属于限制发展和禁止发展的产业。
对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》江苏省实施细则相符性分析，详见下表。

表1-4 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》江苏省实施细则相符性分析

江苏省实施细则条款

相符性分析

相符性

一、河段利用与岸线开发

1

禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

不涉及

/

2

严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区﹑缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。

不涉及

/

3

严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建﹑扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区﹑准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。

不涉及

/

4

严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。

不涉及

/

5

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理﹑供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区﹑保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

不涉及

/

6

禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

不涉及

/

二、区域活动

7

禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。

不涉及

/

8

禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流-一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。

不涉及

/

9

禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

不涉及

/

10

禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。

不涉及

/

11

禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。

不涉及

/

12

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则合规园区名录》执行。

不涉及

/

13

禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。

不涉及

/

14

禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。
不涉及

/

综上所述，本项目的建设符合“三线一单”（即生态红线、环境质量底线、资源利用上线及环境准入负面清单）的相关要求。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来

泰州市田河小学现位于田河村六组，泰州市田河初级中学现位于口岸街道育才路88号。
教育是百年之基，民族进步和国家振兴的基础，是提高全民族素质和创造力的根本途径。为进一步推进医药高新区（高港区）义务教育优质均衡发展，泰州引江城市开发建设有限公司投资6500万元，建设田河中小学异地重建项目。本项目位于泰州医药高新区（高港区）景城路南延线东侧、水岸路东延线南侧。学校建设内容：小学3轨18班、初中2轨6班，占地26926平方米，建筑面积13416平方米，包括教学楼、综合楼、食堂和运动场等设施。
根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目类别属于：“五十、社会事业与服务业83-110中学校建筑面积5000平方米及以上的且有化学、生物实验室的学校”，按规定需要编制环境影响报告表。受建设单位委托，我单位承担了本项目环境影响报告表的编制工作，并组织技术人员进行了现场踏勘、资料收集等工作。我单位按照环境影响评价技术导则的相关要求编制完成本项目环境影响报告表。
2、项目概况

项目名称：田河中小学异地重建项目；

建设单位：泰州引江城市开发建设有限公司；

建设地点：泰州医药高新区（高港区）景城路南延线东侧、水岸路东延线南侧；
建设性质：新建；

建设内容：该项目于2024年3月11日取得泰州市医药高新区（高港区）发展和改革委员会关于田河中小学异地重建项目可行性研究报告的批复，批复号：泰高新发改〔2024〕52号。项目占地约26926平方米，总建筑面积约13416平方米，新建教学楼、综合楼、食堂和运动场等设施。
占地面积：26926m2；
投资总额：总投资6500万元，其中环保投资50万元，占总投资的0.76%；

人员：共计学生1080人，教职工50人；

工作制度：本项目建成后，学校全年上课时间为40周左右，正常教学时间为周一至周五，共计200天、10小时/天计，学校师生双休制，节假日、寒暑假不上课。
3、项目建设内容
（1）建设规模：总办学规模为小学3轨18班、初中2轨6班，共24个班级。
（2）主体、公用及辅助工程

项目主体工程、公用工程及辅助工程见下表。
表2-1  项目主体工程、公用工程及辅助工程一览表

类别

建设名称

建设内容

主体工程

1#教学楼
4F，建筑面积1691m2
2#教学楼
4F，建筑面积1609m2
3#教学楼
4F，建筑面积1639m2
4#教学楼

4F，建筑面积1777m2
1#综合楼
3F，建筑面积2207m2
食堂
2F，建筑面积1984m2
1#辅助用房
4F,建筑面积843m2
2#辅助用房
4F,建筑面积843m2
1#连廊
2F，建筑面积150m2
2#连廊
2F，建筑面积206m2
3#连廊

2F，建筑面积150m2
4#连廊

1F，建筑面积172m2
5#连廊
1F，建筑面积39m2
风雨操场
建筑面积7050m2
门房
1F，建筑面积44m2
辅助工程

机动车停车位
地上停车104辆
非机动车停车位
地上停车646辆
绿化面积
9424m2，绿地率≥35%
公用工程

给水

项目供水由市政供水管网提供，年用水量为24535.13m³/a。

排水

生活污水经化粪池预处理、食堂废水经隔油池预处理、实验洗涤废水经酸碱中和池预处理后合并接管至江苏港城污水处理有限公司进行深度处理，尾水排放进入长江

供电

43万KWh/a

环保工程

废气处理

化学实验室废气
通风橱收集后经二级活性炭装置处理后经20米高排气筒排放
食堂油烟、食堂天然气燃烧废气
高效油烟净化器收集处理后经20米高排气筒排放
机动车尾气
自然通风
废水处理

生活污水

化粪池1座，处理量100t/d
食堂废水
隔油池1座，处理量50t/d
实验室废水
酸碱中和池1座，处理量2t/d
固废处置

生活垃圾
垃圾桶若干
危险废物
危废暂存间，20m2
噪声

合理布局高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声等措施。

4、项目主要设备
项目为学校建设项目，无生产设备，实验室配备的主要实验室设备设施见表2-2。
表2-2  项目主要实验室设备设施一览表

设备名称
设备参数
数量（个/台）
量筒
10mL、20mL、100mL等
30
烧杯
100mL、250mL等
30
容量瓶

100mL
30
电子天平
200g，0.1g
3
蒸发皿
瓷制，60mm
35
试管

15mm*15mm，20mm*15mm
40
酒精灯
/

35
温度计

/

20
滴定管

50mL，酸式、碱式
30
锥形瓶
250mL
50
漏斗
/
30
洗瓶
/

30
学生显微镜
640x
10
载玻片
/

若干
盖波片
/
若干
容量瓶
100mL
30
恒温箱
/

2
烘干箱
/

1
打点计时器

电火花

40

导轨

配小车

28

天平

/

28

弹簧秤

0-5N

50

平抛运动演示仪

配小球和弹片

30

圆周运动向心力演示仪

/

4

电压表

0-3-15v

50

起电机

手摇式

3

范氏起电机

/

3

电流表

0-0.6-3A

50

感应圈

/

3

滑动变阻器

0-5Ω；0-20Ω；0-50Ω；

60

变压器

可拆解

3

阴极射线管

/

3

多用电表

学生用表

30

通断电自感演示仪

/

2

电阻板

/

28

电阻箱

0-999.9Ω

30

洛伦兹力演示仪

/

2

安培力演示仪

/

3

杨氏双缝干涉演示器

/

20

玻璃砖

/

30

注：本项目为迁建（异地重建）项目，仅列出本项目实验室主要设备设施。迁建后实验设备均为外购新增设备。原址老旧实验设备，迁建后均淘汰，实验设备拆除过程中产生的危废均委托有相应资质单位处置。
5、项目主要原辅材料
本项目设置1间生物实验室、1间物理实验室、1间化学实验室，位于3#教学楼4层。生物实验为常规性生物认知实验，主要是使用显微镜观察；物理实验以机械物理演示为主，包括用刻度尺测长度、声的产生与传播及电学实验等。物理实验不涉及化学品的使用。化学实验过程中使用的药品大多为常规化学药品，所涉及化学试验主要为配制一定物质的量浓度的溶液、盐酸和氢氧化钠溶液的反应等，使用的试剂主要是常见的酸、碱、盐溶液、酒精以及一些指示剂，产物以盐溶液为主。化学试剂均保存在化学实验室的专用药品橱中，药品橱日常处于封闭状态，只有开展实验时，根据需要种类和需求量进行取用。项目主要原辅材料详见下表：
表2-3  项目实验室主要原辅材料一览表

名称
形态
规格
最大储存量（g）
年耗量（g/a）
储存位置
铝片
固态
分析纯

200
200
实验室
钠

固态
分析纯
250
250
镁条

固态
工业纯
20
20
硝酸

液态
分析纯，浓度63%
1000
1000
氢氧化钡

固态
分析纯
500
500
氢氧化钾

固态
分析纯
500
500
硫酸

液态
分析纯，浓度98%
1000
1000
乙醇

液态
分析纯，浓度99.5%
2000
5000
氧化钙
固态
分析纯
1000
1000
盐酸
液态
分析纯，浓度36.5%
1000
1000
氢氧化钠
固态

分析纯，浓度96%
3000
3000
氢氧化钙

（熟石灰）
固态
分析纯

3000
3000
氧化铜

固态
分析纯
1000
1000
过氧化钠

液态

分析纯
2000
2000
氯化钡

固态

分析纯
2000
2000

高锰酸钾

固态
分析纯
1000

1000
氯化钠

固态

分析纯
2000
2000
硫酸铜（蓝矾、胆矾）

固态
分析纯
500

500

碳酸钙
固态
分析纯
500
500
苏丹三
固态
分析纯
25
25
二氧化硅
固态
分析纯
500
500
淀粉
固态
分析纯
500
500
注：项目迁建后，学校现有实验室所剩原辅料作危废委托有资质单位进行处置。
表2-4 主要原辅料理化性质表

名称

CAS号
分子式
理化特性

燃烧爆炸性

毒性毒理

钠
7440-23-5

Na

银白色有金属光泽固体，钠的化学性质很活泼，常温和加热时分别与氧气化合，和水剧烈反应，量大时发生爆炸。钠还能在二氧化碳中燃烧，和低元醇反应产生氢气，和电离能力很弱的液氨也能反应，具有抗腐蚀性。
遇湿易燃
LD50：4000mg/kg（小鼠腹腔内）
镁

7439-95-4
Mg
银白色有金属光泽的固体，不溶于水、碱液，溶于酸。具有比较强的还原性，能与沸水反应放出氢气，燃烧时能产生眩目的白光。
遇湿易燃
无资料
硝酸

7697-37-2
HNO3
含有痕量氧化物的浓硝酸几乎能与除铝和含铬特殊钢之外的所有金属持续发生反应，而铝和含铬特殊钢衩浓硝酸钝化与乙醇、松节油、焦炭，有机碎渣的反应非常剧烈。硝酸在工业上主要以氨氧化法生产，用以制造化肥、炸药、硝酸盐等；在有机化学中，浓硝酸与浓硫酸的混合液是重要的硝化试剂。
与可燃物混合会发生爆炸
LC50：49ppm/4小时（大鼠吸入）
氢氧化钡
12230-71-6
Ba(OH)2・8H2O
白色单斜晶系晶体。主要用于石油工业中作多效能添加剂。也用于钡基润滑脂和油类精制。甜菜制糖，医药是塑料和人造丝的原料，可用作树脂稳定剂。还用于有机合成和其他钡盐的制造，水的软化，以及玻璃和搪瓷工业。
/
急毒性-口服（类别4），急毒性-吸入（类别4）
氢氧化钾
1310-58-3
KOH
白色粉末或片状固体。熔点360~406℃，沸点1320~1324℃，相对密度2.044g/cm，闪点52°F，折射率n20/D1.421，蒸汽压1mmHg(719℃)。具强碱性及腐蚀性。极易吸收空气中水分而潮解，吸收二氧化碳而成碳酸钾。溶于乙醇，微溶于醚。有极强的碱性和腐蚀性，其性质与烧碱相似。
/
LD50：273mg/kg（大鼠经口）
硫酸
7664-93-9
H2SO4
沸点为337℃，饱和蒸汽压为6×

10-5mmHg，40%硫酸密度为1.3g/mL。一种最活泼的二元无机强酸，能和许多金属发生反应。高浓度的硫酸有强烈吸水性，可用作脱水剂，碳化木材、纸张、棉麻织物及生物皮肉等含碳水化合物的物质。与水混合时，亦会放出大量热能。其具有强烈的腐蚀性和氧化性。
/
LD50：

2140mg/kg（大鼠经口）
乙醇
64-17-5
C2H6O
无色透明液体，易挥发，具有特殊香味的液体。分子量为46，沸点为78.3℃，饱和蒸汽压为5333Pa（19℃），乙醇密度为0.79g/mL。易燃烧，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。能与水以任意比例混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。
易燃
LD50：7060mg/kg（大鼠经口）
LC50：20000ppm（大鼠吸入，10小时）
氧化钙
1305-78-8
CaO
白色粉末，不纯者为灰白色，含有杂质时呈淡黄色或灰色，具有吸湿性。溶于酸类、甘油和蔗糖溶液，几乎不溶于乙醇。相对密度3.32~3.35。熔点2572℃。沸点2850℃。折光率1.838。
不燃
对呼吸道有强烈刺激性，对眼和皮肤有强烈刺激性。
盐酸
7647-01-0
HCl
无色液体，有腐蚀性，为氯化氢的水溶液，具有刺激性气味。HCl分子量为36.5，沸点为-85.1℃，饱和蒸汽压为4225.6pa（20℃），36%盐酸密度为1.2g/mL。氯化氢与水混溶，浓盐酸溶于水有热量放出，溶于碱液并与碱液发生中和反应。能与乙醇任意混溶，氯化氢能溶于苯。由于浓盐酸具有挥发性，挥发出的氯化氢气体与空气中的水蒸气作用形成盐酸小液滴，所以会看到白雾
/
LD50：900mg/kg（兔经口）
氢氧化钠
1310-73-2
NaOH
烧碱、火碱、苛性钠，密度2.130g/cm3，熔点318.4℃，沸点1390℃，纯的无水氢氧化钠为白色半透明，结晶状固体氢氧化钠极易溶于水，溶解度随温度的升高而增大。
/
LD50：40mg/kg(bw)（小鼠腹腔注射）
氢氧化钙
1305-62-0
Ca(OH)2
无机化合物，俗称熟石灰或消石灰。白色粉末状固体，密度2.24g/mL(25°C)，分子量74.0927，熔点580℃。
/
LD50:7340mg/kg（大鼠经口）
氧化铜
1317-38-0
CuO
铜的黑色氧化物，略显两性，稍有吸湿性。相对分子质量为79.545，密度为6.3~6.9 g/cm，熔点1326℃。不溶于水和乙醇，溶于酸、氯化铵及氰化钾溶液，氨溶液中缓慢溶解，能与强碱反应。氧化铜主要用于制人造丝、陶瓷、釉及搪瓷、电池、石油脱硫剂、杀虫剂，也供制氢、催化剂、绿色玻璃等用。
不燃
长期吸入有严重损害健康的危险
过氧化钠
1313-60-6
Na2O2
淡黄色，易吸潮，溶于乙醇、水和酸（本质是 与其发生反应），难溶于碱。易潮解、有腐蚀性。过氧化钠具有强氧化性，可以用来漂白纺织类物品、麦秆、羽毛等。
可燃
会引起皮肤烧伤，有严重损耗眼睛的危险
氯化钡
10361-37-2
BaCl2
无色透明的晶体，味苦咸，易溶于水，微溶于盐酸和硝酸，难溶于乙醇和乙醚，易吸湿，需密封保存。作分析试剂、脱水剂，制钡盐，以及用于电子、仪表、冶金等工业。
不燃
剧毒

LD50:1180mg/kg（大鼠经口）
高锰酸钾
7722-64-7
KMnO4
强氧化剂，紫红色晶体，溶于水、碱液，微溶于甲醇、丙酮、硫酸，遇乙醇即被还原。与皮肤接触可腐蚀皮肤产生棕色染色；粉末散布于空气中有强烈刺激性。尿液、二氧化硫等可使其褪色。与较活泼金属粉末混合后有强烈燃烧性，危险。
易制爆
具有腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤
氯化钠
7647-14-5
NaCl
白色晶体状，其来源主要是在海水中，是食盐的主要成分。易溶于水、甘油，微溶于乙醇、液氨；不溶于浓盐酸。在空气中微有潮解性。稳定性比较好，工业上用于制造纯碱和烧碱及其他化工产品，矿石冶炼，生活上可用于调味品。
/
无资料
硫酸铜
7758-99-8
CuSO4・5H2O
俗称蓝矾、胆矾或铜矾。蓝色结晶性粉末，易溶于水、甘油和甲醇，不溶于乙醇，五水硫酸铜在常温常压下很稳定，不潮解，在干燥空气中会逐渐风化，加热至45℃时失去二分子结晶水，110℃时失去四分子结晶水，称作一水硫酸铜，200℃时失去全部结晶水而成无水物。
/
LD50：300mg/kg（大鼠经口）
苏丹三
85-86-9
C22H16N4O
棕红色粉末，用醋酸结晶为棕绿色金属光泽结晶。溶于乙醚、丙酮、石油醚、油脂、氯仿、冰乙酸、乙醇（呈红色溶液），不溶于水、碱溶液，和硫酸呈蓝绿色溶液，加水稀释有红色沉淀。
/
LD50：250mg/kg（兔子腹腔）
二氧化硅
/
SiO2
二氧化硅是硅最重要的化合物之一。地球上存在的天然二氧化硅约占地壳质量的12%，其存在形态有结晶型和无定型两大类，统称硅石。
不燃
吸入主要危废是引起矽肺
6、厂区平面布置及周边概况

项目位于泰州医药高新区（高港区）景城路南延线东侧、水岸路东延线南侧，占地面积26926m2。项目所在厂区东侧为空地；南侧为田河村九组；西侧为规划景城路南延线；北侧为规划水岸路东延线。

项目从西至东，依次为教学楼、综合楼、食堂和运动场等；本项目平面布置合理，流程顺畅，布局紧凑，便于生产，且符合防火、安全卫生、环保、生产工艺流程需求。总体上做到按照功能分区、系统分明、布置整齐。

7、水平衡

本项目使用自来水24535.13t/a。主要用途为生活用水、食堂用水、实验用水和绿化用水。

生活用水

本项目师生共计1130人。根据《江苏省林牧渔业、工业、服务业和生活用水定额（2019年修订）》：走读师生用水定额按中等教育先进值15m3/（人·a）计，则生活用水为16950t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，折污系数为0.8-0.9，本项目以0.8计，则生活污水的产生量为13560t/a。生活污水经化粪池预处理后接管至江苏港城污水处理厂集中处理。

食堂用水

本项目就餐人数按全校师生总数1130人，根据《建筑给排水设计标准》（GB50015-2019）学生食堂用水量为20~25L/人·次，取25L/人·次计。餐厅每日为走读师生提供午餐，餐厅年工作200天，则食堂用水量5650t/a。废水产生量以用水量的80%计，则食堂废水产生量为4520t/a。食堂废水经隔油池预处理后接管至江苏港城污水处理厂集中处理。

实验用水

本项目设置物理、化学和生物实验室实验主要为常规的教学实验，用到的试剂主要为酸、碱、无机盐、有机物等物质，因此废水中的主要污染物为pH、有机物、悬浮物等。且本项目实验课程以教师演示为主，试剂用量较少，对实验容器的清洗要求不高，烧杯、容量瓶等容器只需在实验结束后由老师使用自来水进行清洗即可。实验过程中试剂经过自来水稀释配置后，稀释倍数为30倍，根据前文实验液体药剂用量估算本项目需配置实验溶剂用量约0.011t/a，则配水量约为0.33t/a，溶液中化学试剂等有毒有害物质浓度较低，实验废液约0.341t/a收集后作为危废处理，容器中沾染的化学试剂等有毒有害物质含量甚微。对实验容器的清洗包括润洗、冲洗两个环节，其中润洗为采用自来水浸泡实验器皿上沾染的实验废液，润洗废水为实验废液，产生量约为2t/a，收集后作为危废处置，收集后定期交给有资质的单位处理。

润洗之后采用自来水对实验容器进行冲洗，此时容器上仅剩余微量沾染的化学试剂等有毒有害物质，为低浓度的实验洗涤废水。本项目每节课用量约0.2t，全年上课按40个周计（每周一节实验课），共6个班级（初中），则实验洗涤用水量为48t/a，废水产生量以用水量的90%计，则实验洗涤废水产生量为43.2t/a。实验洗涤废水经酸碱中和池预处理后接管至江苏港城污水处理厂集中处理。
绿化用水

本项目绿化面积为9424m2，根据《江苏省林牧渔业、工业、服务业和生活用水定额（2019年修订）》中第3部分-江苏省服务业和生活用水定额，绿化管理的先进值0.2m3/（m2·a），则本项目绿化用水量为1884.8t/a。
本项目运营期水平衡图见下图。
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图2-1  项目运营期水平衡图（单位：t/a）

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程和产排污环节

本项目为新建项目，主要建设内容包括教学及教学辅助建筑、办公建筑、生活服务建筑等。施工期建设内容主要包括基础施工、主体工程、装饰工程、配套工程等施工行为。施工期工艺流程如下图所示：
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图2-2  施工期工艺流程及产污节点图

施工期工艺流程简述：

（1）基础施工：项目基础工程主要为场地的平整、填土、夯实。
（2）主体工程：项目主体工程主要为条形基础，现浇钢硂柱、梁，砖墙砌筑。利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌，所需的混凝土全部采用成品混凝土。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌筑混凝土，并捣实使混凝土成型。在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。
（3）装饰工程：用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用浅色环保型涂料喷刷。
（4）配套工程：包括道路、雨水管网平铺设等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。
二、运营期工艺流程和产排污环节

本项目是以教学办公为主要功能的项目，不涉及生产，无工业工艺污染流程。项目建成后主要供学生、教师及工作人员教学使用。
化学实验室实验流程

本项目设置化学实验室，化学实验主要以老师示范教学为主。化学实验主要是无机化学实验，如酸碱中和；打开浓盐酸的瓶塞，空气中易出现白雾等；镁条燃烧等。在化学实验中，主要操作步骤可以概括为；准备→称重→反应→清洗。
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图2-3   化学实验室实验流程及产污环节
生产工艺流程：

（1）准备：教学老师根据本堂实验课内容提前安排好教学所需要的实验试剂和实验器材，并将相关设备调试好，为实验的开展做好准备。此环节主要是试剂、实验仪器的搬运，不产生污染物。

（2）称重：在部分实验进行前需要精确称量实验所需试剂的重量，实验者将试剂从试剂瓶中取出，用天平进行称量。此环节有少部分试剂与空气接触、受到光照后会发生轻微的化学反应，但因为含量很少，难以估算，故本环节不计污染物排放。

（3）反应：往反应器皿中加入化学试剂，在一定的外部条件下进行反应。此环节会产生实验室废气G1-1和实验废液S1-1。

（4）清洗：在化学反应结束后，实验者将实验器皿例如烧杯、搅拌棒等进行冲洗，结束实验。此环节会产生实验洗涤废水W1-1。

2、生物实验室实验流程

本项目设置生物实验室，生物实验室主要进行生物观察，例如观察植物根毛结构、观察菜豆和玉米种子结构、鉴定唾液对淀粉的消化作用、生物培养等，生物实验室不使用挥发性有机物试剂，不涉及化学反应，仅产生实验洗涤废水和实验室废物。主要操作步骤可以概括为；准备→称重→观察→清洗。
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图2-4   生物实验室实验流程及产污环节
生产工艺流程：

（1）准备：教学老师根据本堂实验课内容提前安排好教学所需要的实验试剂和实验器材，并将相关设备调试好，为实验的开展做好准备。此环节主要是试剂、实验仪器的搬运，不产生污染物。

（2）称重：在部分实验进行前需要精确称量实验所需试剂的重量，实验者将试剂从试剂瓶中取出，用天平进行称量。生物试剂用量少，本环节不计污染物排放。

（3）观察：利用显微镜对实验对象的微观结构进行观察，本环节不产生污染物。

（4）清洗：在生物实验结束后，实验者将实验器皿例如烧杯、搅拌棒等进行冲洗。此环节会产生实验洗涤废水W2-1。

3、物理实验室实验流程
本项目物理实验主要有弹簧测力计测力、测量物质密度、测量电流、电压、功率等实验，不涉及试剂使用，不产生污染物。

4、其他工艺流程中未说明的产污环节
本项目食堂餐饮产生食堂油烟废气、食堂天然气燃烧废气、食堂废水、餐厨垃圾、废油脂；师生员工日常生活产生生活污水、生活垃圾；停车场会产生停车场汽车尾气；危废暂存过程中会产生危废暂存废气；废气处理装置产生废活性炭。
5、产污环节分析
建设项目产污环节汇总详见下表。

表2-5  项目工艺产污环节汇总一览表

序号
污染类型

产污编号

产污环节

主要污染因子

污染物来源
1
废气

G1-1
实验室废气
非甲烷总烃、氯化氢、氮氧化物、硫酸雾
实验过程

2
/
食堂油烟
油烟
食堂就餐
3
/
食堂天然气燃烧废气
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
4
/
机动车尾气

CO、THC、NOx

汽车尾气

5
/
危废暂存
危废暂存废气
危废暂存
6
废水
/
生活污水
pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷

师生生活
7
/
食堂废水

pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油

食堂就餐
8
W1-1、W2-1
实验洗涤废水

pH、COD、SS、氨氮

实验室教学
9
固废

S1-1、S2-1
实验室废物、实验废液
危险废物
实验室教学
11
/
生活垃圾
一般固废
师生生活
12
/
餐厨垃圾
一般固废
食堂就餐
13
/
废油脂
一般固废
食堂就餐
14
噪声

N

日常教学噪声及风机、空调机组等设备噪声
噪声

/


	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有项目概况
本项目为异地整体搬迁项目，根据《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答（发布时间：2021年10月20日），“异地整体搬迁项目按照新项目内容填报，需说明现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护设施验收、排污许可手续等情况，不需要对现有工程进行评价。”

泰州市田河小学现位于田河村六组，泰州市田河初级中学现位于口岸街道育才路88号。因办学时间较早，现有校区无环评手续。迁建后，现有校区不再使用。
2、学校搬迁过程污染防治要求

项目为迁建项目，本次评价建议学校参照《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》（环发[2014]66号），在搬迁过程中做好以下污染防治工作： 

（1）规范各类设施拆除流程。在搬迁过程中应确保污染防治设施正常运行或使用，妥善处理遗留或搬迁过程中产生的污染物，待实验室、食堂中相关设备拆除完毕且相关污染物处理处置结束后方可拆除污染治理设施。对地上及地下的建筑物、构筑物、管线、污染治理设施等予以规范清理和拆除。 

（2）安全处置遗留固体废物。对原有场地残留和搬迁过程中产生的一般工业固体废物等进行处理处置。一般工业固体废物的，应按照国家相关环保标准制定处置方案；对不能直接判定其危险特性的固体废物，应按照《危险废物鉴别标准》的有关要求进行鉴别。
3、项目拟建地环境管理情况
本次项目为迁建项目，项目拟建地历史沿革上一直未进行过生产经营活动，现状为空地。故项目所涉及的地块无场地污染等环境问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	一、环境质量现状

1、大气环境质量现状

（1）空气质量达标区判定

本次评价按照HJ663中的统计方法对项目附近的空气站点王营大气站点2023年全年基本污染物环境质量数值进行统计。基本污染物大气环境现状评价统计表见3-1。

表3-1  基本污染物达标情况

序号

污染物

年评价指标

现状浓度

（μg/m3）

标准

（μg/m3）

占标率%

达标

情况

1

SO2
年平均质量浓度
9
60

15
达标
2

NO2
年平均质量浓度
25
40

62.5
达标
3

PM10
年平均质量浓度
55
70

78.6
达标
4

PM2.5
年平均质量浓度

34
35

97.1
达标

5

CO
24h平均第95分位质量浓度
1100
4000

27.5
达标
6

O3
日最大8h滑动平均第90分位质量浓度
174
160

108.7
不达标
本项目所在区域属于环境空气质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级浓度限值，由上表可知，2023年医药高新区（高港区）基本污染物中O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级浓度限值，因此判定为不达标区。
（2）达标规划
目前泰州市正在编制大气环境达标规划，其达标规划目标为“PM2.5浓度以2018年监测数据为基础，通过规划的实施，分近、远期逐步削减大气污染物排放量，以细颗粒物年均浓度达标为核心，全面改善环境空气质量，2025年实现全市环境空气质量达标。到2025年，环境空气质量六项指标（PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3-8h、CO）年均浓度均达标，PM2.5低于35μg/m3，空气质量优良天数保持大于320天”。

2、地表水环境质量现状

本次评价长江水环境质量监测数据引自《泰州市百盛绳网带厂绳网带生产线技改项目环境影响报告书》中地表水现状监测数据，监测时间为2022年10月5日～10月7日，引用该监测数据具有代表性、可行性。

表3-2  地表水环境监测断面具体位置一览表

水体名称

编号

断面位置

监测项目

长江

W1

江苏港城污水处理有限公司排污口上游500m（盘头中沟）
pH、COD、氨氮、总磷、总氮、石油类及其它有关水文要素
W2

江苏港城污水处理有限公司排污口

处下游500m（长江）
W3

江苏港城污水处理有限公司排污口

下游1500m（长江）
表3-3  水环境质量监测结果表（mg/L,pH无量纲，水温℃）

监测断面

项目

pH

CODcr
氨氮
总氮
总磷

石油

类

W1

浓度监测值

7.0-7.2
10-14
0.124-0.186
0.05-0.08
0.31-0.40
ND

最大水质指数

0.1
0.93
0.372
0.8
0.80
0

W3

浓度监测值

7.2-7.3
10-14
0.153-0.188
0.03-0.08
0.30-0.38
ND

最大水质指数

0.15
0.93
0.376
0.8
0.76
0

W2

浓度监测值

7.1-7.4
12-14
0.161-0.207
0.04-0.08
0.30-0.42
ND

最大水质指数

0.2
0.93
0.414
0.8
0.84
0

Ⅱ类标准值

6-9

≤15

≤0.5
≤0.5
≤0.1

≤0.05

根据上表监测结果表明，评价区域内长江水质中各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准要求。

3、声环境质量现状

本项目位于泰州医药高新区（高港区）景城路南延线东侧、水岸路东延线南侧。根据《〈建设项目环境影响报告表〉内容、格式及编制技术指南》（环办环评〔2020〕33号）的要求，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目委托江苏彦维环保科技有限公司对厂界及周边50米范围内噪声敏感点进行监测，监测报告文号：（2024）江苏彦维环检第039548号，监测时间：2024年5月28日。监测结果见表3-4。

表3-4 项目厂界噪声现状监测结果统计表 单位：dB (A)

测点

序号

测点位置

监测日期和监测结果

2024年5月28日
昼间

夜间

1#
厂周界外东侧1米
45.8
39.3
2#
厂周界外北侧1米
56.9
37.6
3#
厂周界外西侧1米
46.9
39.6
4#
厂周界外南侧1米
47.1
38.5
5#
项目南侧敏感点（田河村九组）
43.7
38.6
II类
60
50
评价结果
达标

由上表可知，项目所在地厂界及项目周边敏感点昼夜环境噪声背景值均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)II类区标准相应标准要求，声环境质量现状良好。
4、地下水、土壤

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。

5、生态环境

本项目拟建地周边无生态环境保护目标，故不对生态环境进行评价。

二、环境质量标准

1、大气环境

评价区SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》推荐值。具体标准值见下表。
表3-5  环境空气质量标准

污染物名称

平均时段

标准值（μg/Nm3）

标准来源

SO2
年平均
60

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准

24小时平均
150

1小时平均
500

NO2
年平均
40

24小时平均
80

1小时平均
200

PM10
年平均
70

24小时平均
150

PM2.5
年平均
35

24小时平均
75

CO

24小时平均
4mg/m3
1小时平均
10mg/m3
O3
日最大8小时平均
160

1小时平均
200

2、地表水环境

根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，本项目污水最终排入江苏港城污水处理有限公司，江苏港城污水处理有限公司排污口位于盘头中沟，最终纳污水体为长江。盘头中沟执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，长江（泰州段）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，标准值见下表。

表3-6  地表水环境质量标准限值（单位：除pH外为mg/L）

项目

Ⅱ类

Ⅳ类
依据

pH（无量纲）

6～9

6～9
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

COD

≤15

≤30
总氮

≤0.5

≤1.5
总磷

≤0.1

≤0.3
石油类

≤0.05

≤0.5
氨氮

≤0.5

≤1.5
3、噪声

根据《泰州市中心城区声环境功能区划分规定》，本项目所在地为声环境II类区。项目场界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中II类标准。标准值见下表。
表3-7  噪声标准值

类别

标准值dB(A)

标准来源

昼间

夜间

II类
60
50
《声环境质量标准》（GB3096-2008）II类


	环境

保护

目标
	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

根据现场踏勘及拟建项目周边情况，本项目附近无已探明的矿床和珍贵动植物资源，500m范围内没有园林古迹，也没有政府法令指定保护的名胜古迹，确定本项目的环境保护目标见下表。

表3-8  大气500m范围环境保护目标一览表

序号

环境空气保护目标

坐标/（°）

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

经度

纬度

1

水岸景城
119.902148
32.300672
居民

800人

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

西北
187
2
泰州市田河幼儿园
119.904249
32.299647
学校
200人
西北
123
3
田河村六组
119.908440
32.299366
居民
150人
东北
100
4
田河村九组
119.906392
32.296814
居民
200人
南
10
5
戴家坟
119.903551
32.293028
居民
60人
西南
409
6
殷家庄
119.906543

32.302350

居民
100人
北
430
表3-9  地下水环境、声环境和生态环境保护目标一览表
环境要素

环境保护目标

方位

距离厂界最近距离/m

环境功能/规模

保护类别

声环境

田河村九组
南
10
II类功能区
《声环境质量标准》（GB3096–2008）II类功能区

生态

本项目用地范围内无生态环境保护目标
地下水
本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源


	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气污染物排放标准
项目施工期产生扬尘执行江苏省《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1中标准。具体标准见表3-10。

表3-10  施工场地扬尘排放浓度限值
监测项目
浓度限值/（μg/m3）
标准来源
颗粒物

500
《施工场地扬尘排放标准》

（DB32/4437-2022）
PM10
80
项目运营期DA001排气筒非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物和 DA002排气筒颗粒物、二氧化硫、氮氧化物有组织排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中相应污染物排放限值，DA002排气筒食堂油烟有组织排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中“大型规模”的限值标准。

厂界无组织非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物无组织排放监控浓度限值，具体标准值见表3-11。
表3-11  项目大气污染物排放标准
编号
污染物
最高允许排放浓度（mg/m3）
排气筒（m）
最高允许排放速率（kg/h）
无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
DA001排气筒
非甲烷总烃
60
20
3
/
氯化氢
10
0.18
/
硫酸雾
5
1.1
/
氮氧化物
100
0.47
/
DA002排气筒
油烟
2
20
/
/
颗粒物
20
1
/
二氧化硫
200
1.4
/
氮氧化物
100
0.47
/
厂界无组织
非甲烷总烃
/

/
/

4.0
氯化氢
/

/
/

0.05
硫酸雾
/

/
/

0.3
氮氧化物
/

/
/

0.12
表3-12  厂区内无组织废气排放限值

污染物项目

监控点限值mg/m3
限值含义

无组织排放监控位置

标准来源
NMHC
6
监控点处1h平均浓度值

在厂房外设置监控点

《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准
20

监控点处任意一次浓度值

2、水污染物排放标准

本项目废水主要为生活污水、食堂废水、实验洗涤废水，生活污水经化粪池预处理、食堂废水经隔油池预处理、实验洗涤废水经酸碱中和池预处理后一并经市政污水管网接管至江苏港城污水处理有限公司处理。江苏港城污水处理有限公司尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。主要指标详见下表。

表3-13  污水接管及排放标准  单位：mg/L，pH无量纲

序号

污染物名称

接管标准

最终排放标准

标准值

标准来源

标准值

标准来源

1

PH

6-9

江苏港城污水处理有限公司接管标准

6-9

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准

2

COD

500

50

3

SS

400

10

4

氨氮

30

5(8)①
5

TN

35

15

6

TP

3.0

0.5

7
动植物油
100
1
注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
3、噪声排放标准

施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相应值，具体数值见下表。

表3-14  建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）（单位：dB(A)）

昼间

夜间

70

55

项目运营期场界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中II类标准，具体标准值见下表。
表3-15  工业企业厂界噪声标准    单位：dB (A)

昼间

夜间

标准来源

60
50
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

4、固废贮存、处置标准

一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物贮存过程执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）。



	总量

控制

指标
	项目总量控制指标如下：
建设项目污染物排放总量建议指标见下表。

表3-16  建设项目污染物排放总量建议指标表  单位：t/a

种类

污染物名称

产生量

削减量

排放量

接管处理量

外排环境量

生产废水
废水量
43.2
0
43.2
43.2
COD
0.005
0
0.005
0.0022
SS
0.005
0
0.005
0.0004
氨氮
0.0005
0
0.0005
0.0002
总氮
0.0006
0
0.0006
0.0006
总磷
0.00009
0
0.00009
0.00002
废气

有组织

非甲烷总烃
0.00045
0.000405
/
0.000045
油烟
0.0904
0.0768
/
0.0136
颗粒物
0.0004
0
/
0.0004
二氧化硫
0.0003
0
/
0.0003
氮氧化物
0.002
0
/
0.002
固废

生活垃圾

180.845
180.845
/

0

危险废物

3.0404
3.0404
/

0

项目总量平衡方案如下：

废气：本项目有组织非甲烷总烃排放量0.000045t/a、颗粒物0.0004t/a、二氧化硫0.0003t/a、氮氧化物0.002t/a，向泰州市高港生态环境局申请总量。
废水：生产废水最终进入外环境量：43.2t/a，COD0.0022t/a、SS0.0004t/a、NH3-N0.0002t/a、TN0.0006t/a、TP0.00002t/a，向泰州市高港生态环境局申请总量。
固体废物：固体废物均能得到有效的利用和处置，固废实现“零”排放，不申请总量。


 四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	根据工程分析，本项目施工期主要为生产车间、设备安装等，项目施工期的主要污染源是：施工过程中产生的含有泥浆或砂石的工程废水及施工人员的产生的生活废水、施工扬尘和运输车辆的汽车尾气、施工噪声、固体废物等。

1、废气

大气污染物主要是场地平整、车辆运输和混凝土搅拌等产生的悬浮微粒和施工粉尘，据同类工地调查，施工作业场地近地面粉尘浓度可达5-30mg/m3，为无组织排放面源，另外大量施工机械、车辆排放的尾气也会使施工地周围大气质量变差。因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。主要措施有：

（1）对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应在专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂；

（2）开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量，而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷；

（3）运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘；

（4）应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施；

（5）施工现场要设围栏，缩小施工扬尘扩散范围；

（6）当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。

粉尘污染主要决定因素有：施工作业方式，原材料的堆放形式和风力大小等，其中受风力因素影响最大。一般来说，静态起尘主要与堆放材料粒径及其表面含水率、地面粗糙程度和地面风速等关系密切；动态起尘与材料料径、环境风速、装卸高度、装卸强度等多种因素相关，其中受风力因素影响最大。项目施工结束后，扬尘污染将随施工结束而消失。
废水

施工期产生的废水主要为人员生活污水和施工废水。生活污水污染物主要为COD、SS和NH3-N等；施工污水主要含泥沙、悬浮颗粒和矿物油等。其特点是间歇式排放，废水量不稳定。施工中用水往往无节制，废水排放量大，若不采取措施，将会在施工现场随意流淌，对周围水环境造成一定影响。主要措施有：

（1）加强施工期用水管理，在施工现场建造沉淀池等污水临时处理设施，对含砂、含油量高的施工废水经沉淀处理后回用于施工中，多余的打桩泥浆水经沉淀后排入市政污水管网，沉淀物干燥后与固体废物一起处置。

（2）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随之冲刷，污染附近的水体和下水道，堵塞排水系统，污染水环境，影响周围居民的出行和生活。

（4）防止降雨引起水土流失，在施工场地四周开沟沥水，沟头设沉淀池，雨水上清液排入雨水系统，以防泥水进入附近河道。

（5）本项目共有施工人员约80人，施工人员每天生活用水以100L/人计，生活污水按用水量的80%计，则生活污水的排放量为6.4m3/d，施工期约600天，则施工期共排放生活污水3840m3。施工期生活废水依托公共洗手间，处理后排市政污水管网。

3、噪声

建设期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。

施工期主要施工机械设备的噪声源强详见下表，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3-8dB(A)，一般不会超过10dB(A)。
表4-1   施工期噪声声源强度表

施工阶段

声源

声源强度

（dB(A)）

施工阶段

声源

声源强度

（dB(A)）

土石方阶段

挖土机

78-96

安装阶段

电钻

100-105

冲击机

95

电锤

100-105

空压机

75-85

手工钻

100-105

卷扬机

90-105

无齿锯

105

压缩机

75-88

混凝土搅拌

100-110

结构阶段

混凝土输送泵

90-100

云石机

100-110

振捣器

100-105

角向磨光机

100-115

电锯

100-105

-

-

电焊机

90-95

-

-

空压机

75-85

-

-

物料运输车辆类型及其声级值见下表。

表4-2 交通运输车辆噪声

施工阶段

运输内容

车辆类型

声源强度（dB(A)）

基础工程

弃土外运

大型载重车

84-89

主体工程

钢筋、商品混凝土

混凝土罐车、载重车

80-85

装饰工程

各种装修材料及必备设备

轻型载重卡车

75-80

建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制。施工期高噪声设备应合理安排施工时间，夜间禁止使用高噪声机械设备，杜绝深夜施工噪声扰民，另外，对施工场地平面布局时应将施工机械产噪设备尽量置于场地中央，进行合理布设，减少施工噪声对民众的污染影响。对因生产工艺要求和其他特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。

4、固废

施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾和各种建筑垃圾等。生活垃圾以人均每天产生1kg计算，施工人数80人，则施工期产生的生活垃圾约48t/d，统一收集后由环卫部门统一清运。

本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、废金属、钢筋、铁丝等杂物。建材损耗产生的垃圾和装修产生的建筑垃圾部分可用于填路材料，部分可以回收利用，其他的统一收集后由市政环卫部门清理。

4、生态环境
本项目建设过程中对水土保持有一定的影响。施工过程中涉及到的填挖方及临时堆土等工程活动，都会影响地下水流形态，土壤也会被混凝土取代，并对本项目涉及范围内的水土保护产生不利影响。但由于本项目工程量不大，上述活动造成的影响不会很明显。在施工过程中应尽可能减少施工用地，开挖或堆土过后场地要恢复绿色植被，场地平整尽可能用原土回填。

总的来说，项目的建设对涉及区域内的生态环境及土地利用形式将会产生一定的影响。因此在施工过程中，一定要按生态规律要求，协调处理好项目建设和生态环境保护之间的关系。
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	一、大气环境影响和保护措施

1、废气源强分析及核算

本项目运营期废气主要包括实验室废气（G1-1）、食堂油烟、食堂天然气燃烧废气以及停车场汽车尾气。

（1）实验室废气（G1-1）
本项目实验室废气为化学实验产生，生物、物理实验室不产生废气。化学实验室均设置通风橱，试剂分装、准备过程、实验操作均在通风橱内进行。试验废气通过通风橱收集，经二级活性炭装置处理后由20米高排气筒排放，通风橱风量2000m3/h，通风橱收集效率为90%。本项目初中6个班，全年上课按40个周计，每节课45分钟。每周每班按1节化学实验课计，约有五分之一的上课时间会发生化学反应，因此计算得出实验室使用过程中产生废气实验时间为36h/a。

①有机废气

本项目化学实验过程会用到无水乙醇（使用量0.005t/a）。在实验过程中会产生挥发性有机废气，以非甲烷总烃计。非甲烷总烃的挥发量参照中原大学生物环境工程系赵焕平的论文《有机溶剂挥发量之估算方法》，以原料用量的10%计，则项目非甲烷总烃产生量为0.0005t/a。废气由通风橱收集，经二级活性炭装置处理后由20米高排气筒排放。本项目非甲烷总烃有组织排放量为0.000045t/a，无组织排放量0.00005t/a。

②酸性废气

本项目年使用盐酸约1kg，硫酸1kg，硝酸1kg，年使用量极少，产生氯化氢、硫酸雾、挥发性有机物等污染物的量也极少，因此本次评价不对实验室废气做定量分析。酸性废气由通风橱收集后由20米高排气筒排放。 
（2）食堂油烟
本项目就餐人数按全校师生1130人计，食堂设置6个灶头，人均食用油使用量按照每人每天20g计算，食堂油烟的挥发率为2%，食堂灶头每天使用4个小时，排风量以12000m3/h计，则油烟的产生量为0.0904t/a。油烟产生后，经过高效油烟净化器处理，去除效率按照85%计算，则油烟的排放浓度为1.42mg/m3，排放量为0.0136t/a，处理后的油烟经20米高排气筒排放。

停车场汽车尾气

汽车在行驶、停泊过程中将产生汽车尾气污染。汽车尾气中的主要污染物为碳氢化合物，一氧化碳（CO）以及氮氧化物（NOx）等，汽车尾气的过量排放将导致大气中上述气体浓度升高，对人体健康产生危害。按照项目规划，本项目设机动车地上停车位104个。根据同类项目类比分析，产生的废气浓度较低，废气排放量较小，可忽略不计。在经过绿化带的过滤作用，对周围环境空气不会产生影响。
（4）天然气燃烧废气

项目厨房使用清洁能源管道天然气作为燃料。根据建设单位提供资料，食堂天然气使用量10000m3 /a，食堂烹饪时间按4h/d计，烹饪时间为800h/a。根据相关资料介绍，天然气的主要成分为甲烷，燃烧天然气时产生的污染物主要为烟尘、二氧化硫、氮氧化物。根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训系列教材-社会区域》（2012年4 月）中天然气的污染物排放因子数据，天然气燃烧后污染物产生量计算结果详见表4-3。

表4-3天然气燃烧产生污染物一览表
用量
污染物
排放系数kg/万m3
产生量t/a
产生速率kg/h
10000m3 /a
二氧化硫

0.18
0.0002
0.0003
氮氧化物
1.76
0.0018
0.002
烟尘

0.28
0.0003
0.0004
（5）危废暂存废气

项目为学校建设项目，对照《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物集中收集贮存试点工作方案的通知》（苏环办〔2019〕390 号），教育（P83）产生的实验室危险废物（不包含医疗废物、实验动物尸体及相关废弃物、涉及生物安全和疾病防治的其他废物）应按照附件4部分特别行业危险废物环境管理要求进行管理，建成后产生的危废采用符合标准的高密度聚乙烯桶密闭盛装，暂存在危废暂存点内。由于项目产生的危废在暂存期内密闭暂存，不开封、不处理，因此危废暂存点危废暂存过程产生的废气较少，本次评价不做定量分析。
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	废气源强产生及排放情况详见下表。

表4-4  废气源强核算、收集、处理、排放方式情况一览表

排放形式
序号
产排污环节
污染物种类
污染物产生
治理设施
污染物排放
排放标准
产生浓度mg/m3
产生速率kg/h
产生量t/a
风量Nm3/h
收集效率
治理工艺
去除率
是否为可行技术
排放浓度mg/m3
排放速率

kg/h
排放量t/a
浓度限值mg/m3
排放速率

kg/h
有组织

G1-1
实验室废气
非甲烷总烃
6.25
0.0125
0.00045
2000
90%
二级活性炭
90%
是
0.65
0.0013
0.000045
60
3
-
食堂油烟
油烟
9.42
0.113
0.0904
12000
/
高效油烟净化器
85%
是
1.42
0.017
0.0136
2.0
/
-
天然气燃烧
烟尘
0.042
0.0005
0.0004
/
/
0.042
0.0005
0.0004
20
1
二氧化硫
0.03
0.0004
0.0003
/
/
0.03
0.0004
0.0003
200
1.4
氮氧化物
0.21
0.0025
0.002
/
/
0.21
0.0025
0.002
100
0.47
表4-5  有组织废气最大排放源强表

排气筒编号
总废气量Nm3/h
污染物名称
排放状况
排气筒
执行标准
浓度mg/m3
速率kg/h
排放量t/a
高度m
内径m
排气温度℃
浓度mg/m3
速率kg/h
DA001
2000
非甲烷总烃
0.65
0.0013
0.000045
20
0.2
25
60
3
DA002
12000
油烟
1.42
0.017
0.0136
20

0.6
25
2.0
/

烟尘
0.042
0.0005
0.0004
20
1
二氧化硫
0.03
0.0004
0.0003
200
1.4
氮氧化物
0.21
0.0025
0.002
100
0.47
表4-6  无组织废气排放情况表

产生单元
污染物名称
排放速率kg/h
排放量t/a
面源参数
排放时间（h）
面源面积（m2）
排放高度（m）
3#教学楼
非甲烷总烃
0.0014
0.00005
522
16.2
36
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	2、废气治理设施
（1）项目废气治理措施
项目废气收集、处理示意图见图4-1。
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图4-1 本项目废气收集治理走向流程图
（2）废气处理可行性
1）排气筒设置可行性分析

本项目新建2个废气排气筒DA001和DA002。其合理性分析如下：

根据《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）要求，排气筒高度不低于15m。本项目排气筒高度是合理可行的。

2）技术可行性分析

①有组织污染防治措施分析

二级活性炭装置工艺说明：

活性炭吸附法适用于处理常温、低浓度、风量较小的气态污染物的治理，操作方便，易于实现自动化。本项目有机废气属于低浓度、低风量的气态污染物，废气回收价值较小，不考虑回收，因此根据项目废气排放特征，考虑去除效率、运行费用等，本项目采用活性炭吸附装置处理有机废气。活性炭吸附是一种常用的吸附方法，在有机废气处理过程中，活性炭常被用来吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯以及挥发性有机化合物（VOCs）。经活性炭处理后有机废气排放可达相应排放标准限值。本项目采用的废气处理装置方法成熟，国内外许多化工企业多应用该法，处理效果好，其优点是设备较简单、处理效率高、运行成本相对较低。二级活性炭吸附装置对挥发性有机物的去除效率能达到90%。

根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》中涉活性炭吸附排污单位的活性炭更换周期计算公式：

T=m×s÷（c×10-6×Q×t）
式中：T一更换周期，天；

m一活性炭的用量，kg；

S—动态吸附量，%（一般取10%）；

c一活性炭削减的VOCs浓度，mg/m³；

Q一风量，单位m3/h；

t一运行时间，单位h/d。

表4-7  废气治理设施设置情况一览表

项目
活性炭用量（kg）
动态吸附量（%）
活性炭削减VOCs浓度（mg/m3）
风量（m3/h）
运行时间（h/d）
更换周期（天）

实验楼
10
10
5.6
2000
0.18
496
本项目年工作200天，但实际排放时间约为36h/a，根据上表计算出的更换周期，得出项目活性炭吸附装置的更换周期为496天。根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号），活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月，因此本项目实际更换频次为1次/季；则废活性产生量为0.0404t/a。

综上，本项目二级活性炭吸附装置参数如下。

表4-8  二级活性炭吸附装置技术参数一览表
序号
参数
数值
实验楼
一级活性炭
箱体尺寸

L500mm*W500mm*H500mm

活性炭类型

颗粒活性炭

比表面积（m2/g）

＞850

动态吸附量（%）

10
一次装填量（t）

0.005
碘值

≥800mg/g

更换频次

每季度一次
二级活性炭
箱体尺寸
L500mm*W500mm*H500mm
活性炭类型
颗粒活性炭
比表面积（m2/g）
＞850
动态吸附量（%）
10
一次装填量（t）
0.005
碘值
≥800mg/g
更换频次
每季度一次
根据《南京安杰新生物医药有限公司生物医药技术研发项目竣工环境保护验收报告》，该项目对实验废气采用活性炭吸附措施，进口非甲烷总烃产生速率0.154kg/h~0.19kg/h，出口非甲烷总烃排放速率0.00676kg/h~0.00761kg/h，处理效率95.4%~96%，能做到达标排放。本次评价保守估计，项目配套的活性炭吸附装置对有机废气的去除率按90%计。 在处理设施正常运行的条件下，其治理效率是有保证的，在按照活性炭更换周期定时、足额的更换废活性炭的前提下，处理设施具有达标排放可靠性，能长期稳定运行。
B.高效油烟净化器工艺说明：

油烟净化器采用机械分离和静电净化双重作用，含油烟废气在风机的作用下吸入管道，进入油烟净化器的一级净化分离分衡装置，采用重力惯性净化技术，对大粒径油雾粒子进行物理分离并且衡整流。分离出的大颗粒油滴在自身重力的作用下流入油槽排出。剩余的微小粒径油雾粒子进入高压静电场，高压静电场采用二段式高低压分离的静电工作原理，第一级电离极板的电场使微小粒径油雾粒子荷电，成为带电微粒，这些带电微粒到达第二级吸附极后立刻被吸附且部分炭化。同时高压静电激发的臭氧有效地降解有害成分，起到消毒、除味的作用，最后通过过滤网格栅，排出洁净的空气，高效油烟净化器对油烟去除效率可达85%以上。

根据《河北省科技工程学校学生公寓及食堂项目竣工环境保护验收调查报告》中的数据，食堂油烟经高效油烟净化器处理后排放浓度及处理效率满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型规模标准的要求。因此本项目高效油烟净化器对油烟的去除率取85%是可行的。

②无组织废气污染防治措施分析

项目无组织管控过程废气，主要由以下几个方面进行管控：

A.增强空间的密闭性，减少生产过程中污染物的散逸；

B.加强管理，关注无组织排放情况。

通过以上无组织管控措施，能降低废气无组织排放对环境的影响。

综上分析，本项目产生的各类废气均能够达到相关排放标准要求，废气污染防治措施在技术和经济上均可行。
3、排放口基本情况

本项目新建2根排气筒，排气筒情况详见下表。

表4-9  大气排放口基本情况表

排放口编号

污染物种类

排放口地理坐标

排气筒高度m

排气筒出口内径m

排气温度℃

排放口类型

经度

纬度

DA001
非甲烷总烃、氯化氢、氮氧化物、硫酸雾
119.905768

32.297625
20
0.2
25
一般排放口
DA002
油烟、烟尘、二氧化硫、氮氧化物
119.906440
32.297580
20
0.6
25

一般排放口

4、非正常工况

本项目实验室设备故障时会出现非正常工况，本项目情景设定为废气处理设施发生故障，导致去除效率降为原处理效率的0%，持续时间1小时。本项目非正常排放时，排放源强详见下表。

表4-10  非正常排放时大气污染物排放情况一览表

非正常排放源

非正常排放原因

污染物名称
排放状况

执行标准
单次持续时间

（h）

年发生频次（次/年）

应对措施

非正常排放浓度mg/m3
非正常排放速率kg/h
浓度mg/m3
速率kg/h
实验室
处理效率为0%

非甲烷总烃
6.25
0.0125
60
3
≤1
≤4

立即停止实验教学，关闭排放阀

项目必须做好污染治理设施的日常维护与检查，避免非正常排放的发生，定期进行污染排放监测，确保设施长期稳定正常运行。

日常工作中，建议建设单位做好以下防范工作：

①平时注意废气处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，避免非正常排放，使影响降到最小。

②具有使用周期的环保设施应按时、足量进行更换，并做好台账记录。

③应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气全部做到达标排放。

④对员工进行岗位培训。做好值班记录，实行岗位责任制。

在采取以上控制措施后，项目非正常工况可得到较好的控制，对周围环境的影响相对较小。
5、正常工况下废气达标分析
根据工程分析，实验室废气经二级活性炭装置处理后通过20米高DA001排气筒排放，食堂油烟经抽油烟机收集后进高效油烟净化器处理后通过20米高DA002排气筒排放。在采取该治理措施后，项目DA001排气筒中有组织非甲总烃、氯化氢、氮氧化物、硫酸雾和DA002排气筒中有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中排放限值要求；DA002排气筒中有组织油烟排放能达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 中“大型规模”的限值标准，均可实现达标排放。
因集气效率，项目有少量无组织非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物产生，另外校区内还有汽车尾气产生；因产生量较少，经自然通风扩散后，其场界非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物无组织排放能达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物无组织排放监控浓度限值，可实现达标排放。

6、废气排放环境影响分析
（1）项目所在区域环境质量

根据王营大气站点2023年全年基本污染物环境质量数值，2023年医药高新区（高港区）基本污染物中O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级浓度限值，因此判定为不达标区。
为加快改善环境空气质量，泰州市政府紧盯重点任务，污染攻坚持续发力，严格落实省市重污染天气应急管控要求，组织重点大气污染排放企业按照“一厂一策”要求规范实施精准有效的减排措施，切实降低重污染天气不利影响。

（2）保护目标

根据现场勘查，距离项目所在地最近的环境敏感目标为项目所在地厂界南侧10m的田河村九组居民。

（3）项目采取的污染治理措施及污染物排放强度、排放方式

根据工程分析，实验室废气经二级活性炭装置处理后通过20米高DA001排气筒排放，食堂油烟经抽油烟机收集后进高效油烟净化器处理后通过20米高DA002排气筒排放。因集气效率，项目有少量无组织非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物产生，另外校区内还有汽车尾气产生
综上所述，本项目建成后产生的废气在采取相应的治理措施后，均实现达标排放，对周围大气环境敏感目标的影响在可接受范围内。
7、监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目大气污染源监测要求见下表。

表4-11  大气污染源监测计划一览表

类别

监测位置

监测项目

监测频次

废气

DA001
非甲烷总烃、氯化氢、氮氧化物、硫酸雾
每年一次
DA002
油烟、烟尘、二氧化硫、氮氧化物

每年一次
厂房外厂区内
非甲烷总烃
每年一次
厂界无组织排放上风向、下风向厂界
非甲烷总烃
每年一次
二、废水环境影响和保护措施

1、废水源强分析及核算

本项目废水主要为生活污水、食堂废水和实验洗涤废水。

项目废水产生及排放情况详见下表。
表4-12  项目水污染物产生及排放情况
废水类型

废水量

m3/a

污染物名称

污染物产生量

治理

措施

接管排放量

最终排放量
排放去向

浓度mg/L

产生量t/a

浓度mg/L

接管量t/a

浓度mg/L
外排量t/a
生活污水
13560
pH

6~9（无量纲）

化粪池
/
江苏港城污水处理有限公司

COD
350
4.746
SS
200
2.712
氨氮
25
0.339
总氮
35
0.475
总磷
3
0.041
食堂废水
4520
pH
6~9（无量纲）
隔油池
COD
350
1.582
SS
200
0.904
氨氮
25
0.113
总氮
35
0.158
总磷
4
0.018
动植物油
120
0.542
实验洗涤废水
43.2
pH
6~9（无量纲）
酸碱中和池
COD
107
0.005
SS
121
0.005
氨氮
11.6
0.0005
总氮
15
0.0006
总磷
1.98
0.00009
综合废水
18123.2
pH
6~9（无量纲）
/
6~9（无量纲）
6~9（无量纲）
COD
349
6.333
300
5.437
50
0.906
SS
200
3.621
180
3.262
10
0.181
氨氮
25
0.4525
20
0.362
5
0.091
总氮
35
0.6336
30
0.544
15
0.272
总磷
3
0.05909
2
0.036
0.5
0.009
动植物油
30
0.542
20
0.362
1
0.018
注：本项目实验洗涤废水污染物产生浓度参考《海南省农林科技学校建设项目竣工环境保护验收监测报告表》中数据
表4-13  废水间接排放口基本情况表

序号

排污口编号

排放口地理坐标

废水排放量（t/a）

排放去向

排放规律

间歇排放时段

汇入污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）

1

DW

001

119.905958

32.298455

18123.2
污水处理厂

间接排放

/

江苏港城污水处理有限公司

pH
6~9
COD
50
SS
10
NH3-N
5（8）
TP
0.5
TN
15
动植物油
1
2、废水治理措施
本项目废水主要为生活污水、食堂废水和实验洗涤废水。生活污水经化粪池预处理、食堂废水经隔油池预处理、实验洗涤废水经酸碱中和池预处理后一并经市政污水管网接管至江苏港城污水处理有限公司处理，尾水排放进入盘头中沟。

化粪池：是将生活污水分格沉淀，及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。

隔油池：利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。隔油池的构造多采用平流式，含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的重油及其他杂质，积聚到池底污泥斗中，通过排泥管进入污泥管中。经过隔油处理的废水则溢流入排水渠排出池外，进行后续处理，以去除乳化油及其他污染物。

酸碱中和池：中和酸性或碱性废水的水处理构筑物。将碱性废水与酸性废水在池中直接混合进行中和处理，主要用于酸含量低于3%-4%和碱含量低于2%的低浓含酸含碱废水处理。
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图4-2 废水收集、处理方式示意图
项目外排废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-14。
表4-14  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

废水类别

污染物种类

排放方式

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口类型

设施编号

设施名称

治理工艺

生活污水
COD、SS、氨氮、TP、TN
间接排放

江苏港城污水处理有限公司集中处理
间断排放，排放

期间流量不稳定且无规律，但不属于

冲击性排放

TW001

化粪池
/
DW001

一般排放口

食堂废水
COD、SS、氨氮、TP、TN、动植物油
TW002

隔油池
隔油
实验洗涤废水
COD、SS、氨氮、TP、TN
TW003
酸碱中和池
酸碱中和
3、依托集中污水处理厂的可行性分析
江苏港城污水处理有限公司（原泰州永安洲污水处理厂）主要收集永安洲镇域范围内的生活污水及工业废水。随着高港区排水规划调整，江苏泰州高港高新技术产业园工业废水及新增生活污水、高港主城区（除扬子江路以西排入凯发新泉污水处理厂）、临港经济园及永安洲核心港区污水也已纳入其服务范围。江苏港城污水处理有限公司（原泰州永安洲污水处理厂）规划近期20000m3/d，远期最大规模为60000m3/d，一期工程先行10000m3/d已经于2011年3月建成运行，同年12月一期工程通过泰州市环保局竣工验收。2013年，二期工程总建设规模为30000m3/d（包括：一期工程续建10000m3/d，二期工程扩建20000m3/d）。目前，二期工程已建成投运，全厂总处理规模达到40000m3/d。同时在对现有工程进行 提标改造、同时扩建4万吨/天，扩建后处理规模为8 万吨/天，建成后全厂处理规模达到80000m3/d。污水处理工艺流程图如下。
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图4-3  江苏港城污水处理有限公司废水处理工艺流程

①接管水量可行性分析

目前，江苏港城污水处理有限公司已建成规模为4.0万m3/d，已经接纳污水量为39000t/d，剩余污水处理能力为1000t/d，本项目废水量为18123.2m3/a（90.616m3/d），占污水处理厂剩余污水处理能力的9%，所以江苏港城污水处理有限公司有足够的容量接纳本项目产生的废水。因此从污水处理量能力的角度分析，本项目产生的废水纳入江苏港城污水处理有限公司处理是可行的。
②水质可行性分析

本项目废水水质简单，出水水质可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及污水厂设计进水水质标准要求，经预处理达接管要求后不会对江苏港城污水处理有限公司的处理工艺造成大的冲击，因此，从水质来讲，本项目废水排入江苏港城污水处理有限公司是可行的。

③管网配套可行性分析

江苏港城污水处理有限公司已投入运营，实现废水集中处理和排放。污水管网待本项目建成投入使用前铺设到位，因此本项目建成后废水即可接管到污水处理厂集中处理。

因此，项目建成后，可直接将预处理达标后的废水排入江苏港城污水处理有限公司集中处理。

④接管可行性结论

从以上的分析可知，本项目位于江苏港城污水处理有限公司的服务范围内，且本项目废水经预处理后可达到污水处理厂接管要求，废水排放量在污水处理厂现有处理规模的能力范围内，且污水管网在本项目建成投入使用前铺设至项目所在地。因此，本项目废水接入江苏港城污水处理有限公司集中处理是可行的。
4、废水监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关要求确定废水监测方案，具体下表。

表4-15  废水监测要求

类别

监测点位

监测指标

监测频次

废水

DW001

PH、COD、SS、氨氮、TP、TN、动植物油
1季度/次
三、噪声环境影响和保护措施

1、噪声源强分析

本项目运营期主要噪声有厨房油烟机、教学操场活动产生的日常噪声以及水泵、风机、空调外机等设备噪声。其噪声源强范围在75～85dB（A）之间，产生情况见下表。
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	表4-16  项目主要噪声源一览表（室外）

序号
声源名称
型号
空间相对位置/m
声功率级/dB(A)
声源控制措施
运行时段
X
Y
Z
1
油烟净化器

/
110
20
18
85
选用低噪音设备；消声减震
昼
2
风机
/
40
50
17
85
3
教学活动-早操
/
180
58
2
80
选用低噪声设备，控制教学活动音量
4
教学活动-体育课
/
180
58
2
75
注：以本项目西南角为坐标原点
表4-17  项目主要噪声源一览表（室内）
序号
建筑物名称
声源名称
型号
数量
声功率级/dB(A)
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m
室内边界声级/dB(A)
运行时段
建筑物插入损失/dB(A)
建筑物外噪声
X
Y
Z
北
东
西
南
北
东
西
南
声压级/dB(A)
建筑物外距离/m
北
东
西
南
1
2#教学楼
教学活动-音乐课
/
1
80
减振、隔声
20
80
8

5
20
10
5
66.4
66
66.1
66.4
昼
25
35.4
35.04
35.1
35.4
1
注：以本项目西南角为坐标原点



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	2、噪声排放强度预测
本项目噪声源强范围在75～80dB(A)之间。

本次环境噪声影响预测采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的噪声预测模式，主要对本项目噪声源对厂界的影响进行预测。

根据项目各个噪声源的特征，项目的噪声源均可视为点源，对于室内声源则进行等效为室外声源。

（1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出：

[image: image8.png]A





图4-4  室内声源等效为室外声源图例

式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A 声级：
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式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A 声级，dB；

Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；R——房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
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式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

（2）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式：
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式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s。

（3）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式
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式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)。

（4）户外声传播衰减计算

①基本公式

a)根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级。在已知距离无指向性点声源参考点r0处的倍频带（用63Hz到8KHz的8个标称倍频带中心频率）声压级和计算出参考点(r0)和预测点(r)处之间的户外声传播衰减后，预测点8个倍频带声压级公式：

Lp(r)=Lp(r0)-(Adiv+Aatm+Abar+ Agr+Amisc)

式中：Lp(r)——距声源r处的倍频带声压级；

Lp(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级；

Adiv——声波几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Abar——屏蔽屏障引起的倍频带衰减，dB；

Agr ——地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

b) 预测点的A声级可按下列公式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级LA(r)：
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式中：LPi(r)——预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB；

ΔLi——第i倍频带的A计权网络修正值（见附录B），dB。

c)在只考虑几何发散衰减时，可用下列公式计算：

LA(r)=LA(r0)-Adiv

②几何发散衰减（Adiv）

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：

Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0)      Adiv=20lg(r/r0)

③空气吸收引起的衰减（Aatm）

空气吸收引起的衰减公式是:Aatm=a(r-r0)/1000

式中：a——温度、湿度和声波频率的函数，根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距离，m；

④屏障引起的衰减(Abar) 

位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。本噪声环境影响评价中忽略室外屏障引起的衰减(Abar)。

⑤地面效应衰减(Agr)

声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减公式：

Agr=4.8-(hm/r)〔17+300/r〕
式中：r—声源到预测点的距离，m；

hm—传播路径的平均离地高度，m；

hm=F/r；F：面积，m2；r，m；

若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替；

本噪声环境影响评价中忽略地面效应衰减(Agr)。

根据噪声预测模式和设备的声功率预测计算各评价点处的噪声增量，噪声对厂界影响值见下表。

考虑噪声距离衰减和隔声措施，本项目完成后噪声影响预测结果见下表。

表4-18  项目场界噪声预测结果（昼间）   单位：dB(A)

车间名称
建筑物外噪声
距厂界边界距离/m
噪声源对各厂界的贡献值dB(A)

标准值
北

东

西

南

北

东

西

南

昼
3#教学楼
北

40
145
33
88
49.2
55.2
47.5
59.8
60
东

40
145
62
77
西

40
177
33
77
南

50
145
33
77
油烟净化器
107
100
110
20
风机
77
170
40
50
教学活动-早操
69
30
180
58
教学活动-体育课
69
30
180
58
表4-19  声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表  单位：dB(A)

序号
声环境保护目标名称
噪声现状值（昼）

dB(A)
噪声标准（昼）

dB(A)
噪声贡献值（昼）

dB(A)
噪声预测值（昼）

dB(A)
达标情况
1
田河村九组
43.7
60
52.4
52.9
达标
根据上表结果可知：本项目投产后，场界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，敏感点噪声预测值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准。因此，本项目投产后对周边声环境的影响较小。

3、噪声监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017），本项目噪声排放具体监测要求如下表所示。

表4-20  噪声监测要求

类别

监测点位

监测指标

监测频次

噪声

四周厂界外1m处
连续等效A声级

1次/季度

四、固体废物
1、固体废物污染源源强分析
本项目产生的固废主要包括实验室废物、废活性炭、生活垃圾、餐厨垃圾和废油脂等。

（1）实验室废物
项目运营期间，实验室会产生一定量的废化学试剂、部分实验产物、废试剂瓶、实验废液等实验室废物，根据建设单位提供资料产生量约为3t/a，属危险废物，危废类别为HW49（900-047-49），委托有资质单位处置。
（2）废活性炭
本项目实验室废气经一套二级活性炭装置处理后由楼顶排气口排放，活性炭装载量为10kg/次，每季度更换一次，则废活性产生量为0.0404t/a，属危险废物，危废类别为HW49（900-039-49），委托有资质单位处置。
（3）生活垃圾

本项目建成后师生及教职工人数共计1130人，生活垃圾产生量按0.5kg/人∙d计，年工作200天，则生活垃圾产生量为113t/a，由环卫定期清运。
（4）餐厨垃圾
根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》中“其他餐饮服务产污系数表”，餐厨垃圾产生量按0.3kg（/d/人）计，年工作200天，本项目就餐人数按全校师生1130人计，则餐厨垃圾产生量为67.8t/a，由环卫定期清运。
（5）废油脂
本项目食堂油烟废气处理和食堂废水经隔油池预处理收集产生废油脂，产生量约0.045t/a，收集后由环卫部门清运。
表4-21  固体废物产生情况汇总表

序号

固体废物名称

产生工序

形态

主要成分

产生量t/a

1

实验室废物
实验
固、液态
有机物、塑料、酸碱等
3
2

废活性炭
实验室废气处理
固态
活性炭、有机废气等
0.0404
3

生活垃圾
职工生活
固、液态
生活垃圾
113
4

餐厨垃圾
食堂餐饮
固、液态
餐饮垃圾
67.8
5

废油脂
食堂餐饮
固态
油脂
0.045
根据《固体废物鉴别标准  通则》（GB34330-2017）判断每种副产物是否属于固体废物，具体判定结果见下表。
表4-22  固废属性判定表

序号

工序/生产线

固体废物名称

形态

主要成分

估算产生量（t/a）

种类判定

固体废物

副产物

判断依据

1

实验
实验室废物
固、液态
有机物、塑料、酸碱等
3
√

-

4.2生产过程中产生的副产物中的l）类教学、科研、生产、医疗等实验过程中，产生的动物尸体等实验室废弃物质
2
实验室废气处理
废活性炭
固态
活性炭、有机废气等
0.0404
√

-

4.3环境治理和污染控制过程中产生的物质中的l）烟气、臭气和废水净化过程中产生的废活性炭、过滤器膜等过滤介质
3
职工生活

生活垃圾
固、液态
生活垃圾
113
√

-

4.1丧失原有使用价值的物质中的h）类因丧失原有功能而无法继续使用的物质
4
食堂餐饮
餐厨垃圾
固、液态
餐饮垃圾
67.8
√

-

5
食堂餐饮
废油脂
固态
油脂
0.045
√

-

根据《国家危险废物名录》（2021年版），判定本项目的固体废物是否属于危险废物。判别结果为实验室废物、废活性炭属于危险废物，其余属于生活（餐厨）垃圾。

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告〔2017〕第43号）的要求，本项目危废汇总表见下表。

表4-23  项目生活（餐厨）垃圾产生和处置情况汇总表

序号

固废名称

属性

产生工序

形态

主要成分

估算产生量（t/a）

处置去向

1

生活垃圾
生活（餐厨）垃圾
生活垃圾
固、液态
生活垃圾
113
委托环卫部门清运
2

餐厨垃圾
餐厨垃圾
固、液态
餐饮垃圾
67.8
委托专业单位处理

3

废油脂
废油脂
固态
油脂
0.045
表4-24  危险废物属性判定表

序号

固废名称

产生工序

是否属于危险废物

危险废物类别

危险废物代码

1

实验室废物
实验
是
HW49
900-047-49
2

废活性炭
实验室废气处理
是
HW49
900-039-49
表4-25  危险废物情况汇总表

序号

危废名称

危废类别

危废代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险特性

污染防治措施

1

实验室废物
HW49
900-047-49
3
实验
固、液态
有机物、塑料、酸碱等
有机物
3个月
T/C/I/R
项目设置危废暂存间；危险废物由有资质单位运输、处置。

危险废物暂存过程中不相容的废物不得混合或合并存放。

2

废活性炭
HW49
900-039-49
0.0404
实验室废气处理
固态
活性炭、有机废气等
有机物
3个月
T
2、固体废物暂存分析

本项目产生的固体废物包括生活（餐厨）垃圾、危险废物，应按照“减量化、资源化、无害化”原则加强固体废物管理，建立固废分类收集、暂存、利用和处置制度。

生活（餐厨）垃圾贮存设施可行性分析

本项目设置多个生活垃圾桶，产生的生活垃圾由环卫部门统一收集处理，餐厨垃圾和废油脂委托专业单位处理，在运输途中应采用封闭压缩式垃圾运输车，防止搬运过程中的撒漏，保护环境。
（2）危险废物贮存设施可行性分析

①危废收集

危险废物在收集时，根据危险废物的性质和形态，采用相容的容器进行包装，包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。

②危废暂存

厂区内拟建设1个20m2危废暂存间，用于危险废物的暂存。本项目实验室废物产生量为3t/a，采用防渗吨袋暂存，占地3m2，暂存周期3个月；废活性炭产生量0.0404t/a，采用防渗吨袋暂存，占地1m2，暂存周期3个月。综上本项目危废暂存需占地4m2。
项目危险废物贮存场所基本情况见下表。

表4-26  危险废物贮存场所基本情况表

序号
贮存场所（设施）名称

危险废物名称
危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积m2
贮存方式

贮存能力t

贮存周期
1
危废暂存间

实验室废物
HW49
900-047-49
危废暂存间
总计20m2
密封包装

3
3个月

3

废活性炭
HW49

900-039-49
0.0404
3个月
本项目危废暂存间需占地6m2，危废暂存间可利用面积为20m2，满足本项目建成后全厂危险废物贮存需求。危废暂存间根据不同危废的性质分类贮存，本项目危险废物年产生量约为3.0404t，危险废物暂存周期为三个月，则危废暂存量约0.76吨，本项目产生的危废量在最大暂存能力范围内，故危险废物暂存间的规模可行。
危险废物暂存场地的设置按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及修改单要求设置。具体如下：

废物贮存设施按《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的规定设置警示标志；

本项目与《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）相符性分析如下：

表4-27 与苏环办〔2024〕16号文相符性分析

序号

文件相关内容（与本项目有关）
拟实施情况

相符性

1
建设项目环评要评价产生的固体废物种类、数量、来源和属性，论述贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性，提出切实可行的污染防治对策措施。所有产物要按照以下五类属性给予明确并规范表述：目标产物（产品、副产品）、鉴别属于产品（符合国家、地方或行业标准）、可定向用于特定用途按产品管理（如符合团体标准）、一般固体废物和危险废物。不得将不符合GB34330、HJ 1091等标准的产物认定为“再生产品”，不得出现“中间产物”“再生产物”等不规范表述，严禁以“副产品”名义逃避监管。不能排除危险特性的固体废物，须在环评文件中明确具体鉴别方案，鉴别前按危险废物管理，鉴别后根据结论按一般固废或危险废物管理。危险废物经营单位项目环评审批要点要与危险废物经营许可审查要求衔接一致。
报告已评价项目产生的固体废物种类、数量、来源和属性，已论述贮存、转移和利用处置方式的合理性，合规性。已提出切实可行的污染防治对策措施。所有产物已按照五类属性规范表述。
相符
2
企业要在排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责。实际产生、转移、贮存和利用处置情况对照项目环评发生变动的，要根据变动情况及时采取重新报批环评、纳入环境保护竣工验收等手续，并及时变更排污许可。
正式运行后将在排污许可管理系统中全面、准确申报项目工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责。
3
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准；不具备建设贮存设施条件、选用贮存点方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）中关于贮存周期和贮存量的要求，I级、II级、III级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨。
学校采用危险废物贮存设施的方式进行危废的贮存，将建设一座20m2的危废暂存间。正式运行后将根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）采用危废暂存库进行贮存，实行分区、分类贮存，符合相应的污染控制标准。
符合

4
全面落实危险废物转移电子联单制度，实行省内全域扫描“二维码”转移。加强与危险货物道路运输电子运单数据共享，实现运输轨迹可溯可查。危险废物产生单位须依法核实经营单位主体资格和技术能力，直接签订委托合同，并向经营单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分，以及是否易燃易爆等信息，违法委托的，应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任；经营单位须按合同及包装物扫码签收危险废物，签收人、车辆信息等须拍照上传至系统，严禁“空转”二维码。积极推行一般工业固体废物转移电子联单制度，优先选择环境风险较大的污泥、矿渣等固体废物试行。
正式运行后学校将按要求落实危废转移联单制度，依法核实危废经营单位主体资格和技术能力并直接与合法的危废经营单位签订委托处置合同。
5
企业需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求，建立一般工业固废台账，污泥、矿渣等同时还需在固废管理信息系统申报，电子台账已有内容，不再另外制作纸质台账。

学校将按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求，建立一般工业固废台账。
符合
B、废物贮存设施周围设置围墙或其它防护栅栏；

废物贮存设施配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；

C、在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施,收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。
D、废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；

E、建设单位收集危险废物后，放置在厂内的固废暂存库同时做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、数量及接收单位名称；

F、建设单位做好危废转移申报、转移联单等相关手续，需满足《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求，根据江苏省《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》和泰州市《关于推进江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》纳入江苏省危险废物全生命周期监控系统（新系统）管理，构建危险废物跟踪和追溯信息化体系；

G、在转移危险废物前，按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，向移出地环境保护行政主管部门申请。产生单位在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受的环境保护行政主管部门；

H、危险废物委托处置单位具备相应的资质，运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，承载危险废物的车辆须有明显的标志。

③危险废物运输

本项目危废由处置单位使用专业运输车进行运输，运输过程按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）进行，对环境造成影响可接受。

④危废处置

建设单位产生的危险废物需与有资质单位签订书面合同，受托方具备相应的主体资格与技术能力，在合同中约定污染防治要求。受托方运输、利用、处置危险废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知建设单位。

危险废物处置计划需提前申报，严格执行危废转移联单制度。

项目采取上述措施后，从危废产生、收集、贮存、运输和处置等全过程进行管理，对周围环境影响较小。

综上，本项目产生的固体废物采用上述方案可以全部安全处理处置，处置措施可行，因此对周边环境影响较小。

5、地下水、土壤
本项目地下水及土壤影响类型主要为大气沉降影响、地面漫流及垂直入渗影响；项目源头控制措施分别针对大气沉降及垂直入渗展开。

（1）源头控制措施

①大气沉降影响控制措施

对废气产生环节集中收集、处置后通过排气筒排放，加强对废气处理措施的日常管理。

②地面漫流

项目建成后，厂内建有完善的截排水设施及雨水排水系统，厂区经雨污分流、清污分流后，雨水排至厂外，生活废水经化粪池处理达接管标准后送至江苏港城污水处理有限公司进行后续处理。

③垂直入渗影响源头控制措施

从实验室药剂储存、装卸、运输、污染处理装置等全过程控制各种中间材料、药剂泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤，渗入地下水中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对地下水和土壤造成污染。

从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对地下水和土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。

（2）过程控制措施

①原则

地下水、土壤污染防治贯彻“以防为主，治理为辅，防治结合”的理念，坚持源头控制、防止渗漏、污染监测和应急处理的主动防渗措施与被动防渗措施相结合的原则；治理措施按照从简单到复杂，遵循技术实用可靠、经济合理、效果明显和目标相符的原则。

②防渗区划分

按照防污性能和污染物控制难易程度，本项目采取分区防渗。其中实验室、危废暂存场所等为重点防渗区。防渗层要求达到等效粘土防渗层厚度6米以上、渗透系数不大于10-7cm/s。此外，完善清污分流系统，保证污水能够顺畅排入污水处理系统；危险废物暂存场所的设置和管理严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定。其他区域为一般防渗区，防渗层要求达到等效粘土防渗层厚度1.5米以上、渗透系数不大于10-7cm/s。项目防渗分区划分及防渗技术要求见下表。

表4-28  污染物划分及防渗要求
防渗分区

场内分区

防渗等级

重点防渗区

实验室、危废暂存间等

等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行

一般防渗区

宿舍、食堂、体育馆、教学楼、行政楼等

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行

简单防渗区

风雨球场、运动场等

一般地面硬化

采取以上防治措施后，建设项目对周围地下水及土壤环境的影响可得到有效控制。

（3）跟踪监测要求

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018），本项目不属于需开展土壤环境影响评价的项目，可不进行跟踪监测。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目为Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价。
6、生态
本项目位于泰州医药高新区（高港区）景城路南延线东侧、水岸路东延线南侧，用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态环境影响分析。

7、环境风险

（1）项目风险源调查

本项目主要风险物质为乙醇、盐酸、硫酸、硝酸、危险废物（实验室废物、废活性炭）、天然气。

（2）环境风险识别

①物质危险性识别
本项目部分实验室药剂属于易燃、可燃、有毒有害物质，若使用不当或包装物破损导致物料泄漏，遇明火会引发火灾、爆炸事故及人员伤害事故；

本项目实验室药剂不慎发生泄漏会对土壤、地下水等造成一定的环境污染。

表4-29  本项目Q值确认表

类别
危险物质名称
CAS号
最大存在总量qn/t
临界量Qn/t
该种危险物质Q值
实验室药剂
乙醇
64-17-5
0.002
500
0.000004
盐酸
7647-01-0
0.001
7.5
0.00013
硫酸

7664-93-9
0.001
10
0.0001
硝酸

7697-37-2
0.001
7.5
0.00013
危险废物

实验室废物
/

0.75
200
0.0038
废活性炭
/

0.01
200
0.00005
食堂
天然气

（甲烷）

74-82-8
0.002
10
0.0002
项目Q值∑
0.004414
由上表可知，本项目q1/Q1 + q2/Q2 + q3/Q3+…… + qn/Qn=0.004414，Q<1，项目风险潜势为I，评价等级为简单分析。

本项目环境风险简单分析内容见下表。

表4-30  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

田河中小学异地重建项目
建设地点

泰州医药高新区（高港区）景城路南延线东侧、水岸路东延线南侧
地理坐标

119度54分23.111秒，32度17分52.423秒

主要危险物质及分布

实验楼：乙醇、盐酸、硫酸、硝酸；

危废暂存间：实验室废物、废活性炭；

食堂：天然气
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

废气处理装置失效，造成废气排放大气环境，会对大气产生环境风险。

风险防范措施要求

对废气处理设施进行定期维护；环境风险单元地面硬化；配备足够的风险应急物资，加强风险应急监测的能力。
分析结论：在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。在企业落实本评价提出的各项风险防范措施后，项目对环境的风险影响可防控。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物
	二级活性炭吸附装置，2000m3/h
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	
	DA002
	油烟
	1套高效油烟净化器，12000m3/h
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

	
	
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	/
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	地表水
	DW001
	pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油
	化粪池、隔油池、酸碱中和池
	江苏港城污水处理有限公司接管标准

	声环境
	生产噪声
	/
	隔声、基础减振等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活（餐厨）垃圾环卫清运，危险固废委托有资质单位处置，固废全部合理处置

	土壤及地下水污染防治措施
	地下水、土壤污染防治贯彻“以防为主，治理为辅，防治结合”的理念，坚持源头控制、防止渗漏、污染监测和应急处理的主动防渗措施与被动防渗措施相结合，按照防污性能和污染物控制难易程度，采取分区防渗。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	学校需建立健全安全操作规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，并确保其处于完好状态；应加强火源的管理，严禁烟火带入；学校各区域设置监控摄像头，各区域内发生火灾时，以便控制室的工作人员对火灾现场情况做相应的处理。

由于本项目使用的部分原辅料有毒易燃，因此必须严格管理，采取一系列严密的安全防范措施，并加强职工的安全防范意识，确保安全生产。建立完善事故应急措施、配备消防器材，编制突发环境事件应急预案。

	其他环境

管理要求
	建立较为完善的污染治理设施管理、监控制度，污染治理设施的运行和管理落实专业技术人员负责，并建立管理台账。


六、结论

	1、结论

本项目的建设符合国家及地方产业政策，选址符合城市规划和用地规划，选址合理；各项污染物可以达标排放，总量符合要求；从环境保护的角度来讲，本项目建设具有环境可行性。

2、建议

按照《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）中的相关要求，主动与应急管理部门对接，针对本项目涉及的环境治理设施，尽快开展安全风险辨识管控工作，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。




附表

建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	有组织
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.000045
	/
	0.000045
	+0.000045

	
	
	油烟
	/
	/
	/
	0.0136
	/
	0.0136
	+0.0136

	
	
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.0004
	/
	0.0004
	+0.0004

	
	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	0.0003
	/
	0.0003
	+0.0003

	
	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	0.002
	/
	0.002
	+0.002

	废水
	pH
	/
	/
	/
	6~9（无量纲）
	/
	6~9（无量纲）
	/

	
	COD
	/
	/
	/
	0.906
	/
	0.906
	+0.906

	
	SS
	/
	/
	/
	0.181
	/
	0.181
	+0.181

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.091
	/
	0.091
	+0.091

	
	总氮
	/
	/
	/
	0.272
	/
	0.272
	+0.272

	
	总磷
	/
	/
	/
	0.009
	/
	0.009
	+0.009

	
	动植物油
	/
	/
	/
	0.018
	/
	0.018
	+0.018

	一般固废
	废油脂
	/
	/
	/
	0.045
	/
	0.045
	+0.045

	
	生活垃圾
	/
	/
	/
	113
	/
	113
	+113

	
	餐厨垃圾
	/
	/
	/
	67.8
	/
	67.8
	+67.8

	危险废物
	实验室废物
	/
	/
	/
	3
	/
	3
	+3

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	0.0404
	/
	0.0404
	+0.0404


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
	预审意见：

公  章

经办人：          审核人：           签发人：              年   月   日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公  章

经办人：          审核人：           签发人：              年   月   日


	注释

一、本报告应附以下附件、附图：

1、附件

附件1 审批申请表
附件2 审批承诺函

附件3 关于田河中小学异地重建项目可行性研究报告的批复
附件4 关于田河中小学异地重建项目地块控规事项的情况说明
附件5 建设项目预审与选址意见书
附件6 规划建设方案审查意见
附件7 委托函
附件8 现场踏勘照片
附件9 噪声现状监测报告
附件10 全本公示

2、附图

附图1 地理位置图

附图2 项目周边环境概况图

附图3 平面布置图

附图4 高港区生态空间管控区域范围图




生活污水
化粪池
江苏港城污水处理有限公司


食堂废水
隔油池


实验洗涤废水

酸碱中和池


DW001




_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567898.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

准备
称重
实验试剂
反应
清洗
自来水
G1-1 实验室废气
S1-1 实验废液
W1-1 实验洗涤废水



准备
称重
观察
清洗
自来水
W2-1 实验洗涤废水
S2-1 实验室废物



基础施工
主体工程
装饰工程
配套工程
竣工验收
投入使用
扬尘、固废、噪声
扬尘、噪声、建筑垃圾
扬尘、噪声、建筑垃圾、废水
扬尘、噪声、建筑垃圾、废水



